**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 140/2022**

**Wójta Gminy Kobylanka**

**z dnia 30.12.2022 r.**

**Normy zużycia paliw płynnych dla samochodów pożarniczych i urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych:**

**SAMOCHODY POŻARNICZE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Samochód pożarniczy** | **Zużycie paliwa w litrach na 100 km jazdy** | **Zużycie paliwa**  **w litrach na**  **1 minutę pracy**  **na postoju** | **Zużycie paliwa**  **w litrach na**  **1 minutę pracy**  **autopompy** |
| 1. | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy MAN TGM 18.320 | 33,00 | 0,17 | 0,34 |
| 2. | Lekki samochód ratowniczo-gaśniczy FORD RANGER | 10,00 | 0,05 | - |
| 3. | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 244 | 28,00 | 0,14 | 0,28 |
| 4. | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR 266 | 28,00 | 0,14 | 0,28 |
| 5. | Średni samochód ratowniczo-gaśniczy STAR P142CJ | 28,00 | 0,14 | 0,28 |