**Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 140/2022**

**Wójta Gminy Kobylanka**

**z dnia 30.12.2022 r.**

**Normy zużycia paliw płynnych dla urządzeń silnikowych w jednostkach ochotniczych straży pożarnych:**

**SPRZĘT SILNIKOWY**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Sprzęt silnikowy** | **Zużycie paliwa w litrach na godzinę pracy** | **Zużycie paliwa**  **w litrach na**  **1 minutę pracy** |
| 1. | Motopompy przenośne | 10,2 | 0,17 |
| 2. | Motopompy szlamowe | 2,4 | 0,04 |
| 3. | Motopompy pływające | 3,0 | 0,05 |
| 4. | Pompy olejowe do narzędzi hydraulicznych | 3,0 | 0,05 |
| 5. | Piły łańcuchowe | 1,2 | 0,02 |
| 6. | Piły tarczowe | 2,4 | 0,04 |
| 7. | Agregaty prądotwórcze | 3 | 0,05 |
| 8. | Agregaty oddymiające | 3 | 0,05 |
| 9. | Opryskiwacze spalinowe | 1,2 | 0,02 |
| 10. | Łódź motorowa Honda 50 KM | 12 | 0,2 |
| 11. | Łódź motorowa Yamaha 200 KM | 36 | 0,6 |